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[bookmark: _GoBack]第一章 投标
因学校校园安全需要，本校计划采购并安装一套智能泡沫水喷淋灭火系
统，用于电动自行车车棚的消防安全防护。为确保采购过程的公平、公正和合规，
现采用邀请招标方式，欢迎符合资质条件的供应商参加投标。
1. 项目名称： 电动自行车车棚改造及智能泡沫水喷淋灭火系统采购及安装项目
2. 招标内容：为地面电动自行车棚建设改造并配置一套完整的智能泡沫水喷淋灭火系
统，包括钢结构车棚主体建设、泡沫灭火主机、智能控制系统、云平台及所有相关管材、喷头、辅材的供应、安装与调试。具体技术要求详见本项目招标控制价文件。
3. 项目预算（招标控制价）：       61000  人民币                （¥               ）。投
标总报价不得超过此价格，否则视为无效投标。
4. 服务期限： 合同签订后在15 个工作日内供货并制作安装完毕。系统质保期
2 年。
5. 投标文件递交截止时间及开标时间：
递交截止时间：2026年7 月   27  日    17   时 30 分（北京时间）
开标时间：2026年 7 月 28    日   9  时 30   分（北京时间）
6. 投标文件递交及开标地点：
递交地点：南京市南京市锁金新村第一小学      
开标地点：南京市 南京市锁金新村第一小学
7. 联系人： 洪郁平
8. 8. 联系电话：139391987  
南京市锁金村第一小学
2026 年7 月  20    日













第二章 投标人须知
一、投标资格要求
投标人必须同时具备以下条件：
1. 在国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。
2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4. 法律法规规定的其他条件。
二、投标费用
投标人应自行承担所有与准备和递交投标文件有关的费用，不论投标结果如
何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
三、投标文件的组成
投标人提交的投标文件应包含但不限于以下内容，并按顺序装订：
1. 投标函（格式自拟，需承诺响应招标文件所有要求）。
2. 投标报价明细表（需加盖单位公章），格式参照本文件第四章。
3. 营业执照复印件（加盖单位公章）。
4. 相关资质证书复印件（加盖单位公章）。
5. 法定代表人身份证明书及身份证复印件。
6. 授权委托书（如非法定代表人直接投标）及被授权人身份证复印件（均
需加盖单位公章）。
7. 投标人认为需要提供的其他证明文件。
四、投标报价
1. 本项目采用总价包干制，报价为含税价。投标总报价不得超过人民币
      61000 元。
2. 报价应完全覆盖本招标文件，含附件一《招标控制价文件》所明确的全
部工作内容，包括货物（设备、材料）费、运输费、保险费、税费、安装费、调
试费、2年质保期内的所有服务及2年物联网卡流量费（10G/月）等一切费用，
任何漏项或缺项均被视为已包含在投标总价中。采购人不再支付任何额外费用。
























3. 
请按以下格式详细填报报价明细表：
	
	一.车棚智能喷淋系统
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	品牌规格等
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	泡沫灭火主机
	含220V，2.2千瓦电机，4立方/小时电动泵、电线、电管、分配阀、插头，泡沫桶，泡沫发生器等，符合设计要求及规范，防水、防冻区间在-20℃~-10℃、防漏电，户外可用，机柜采用不低于2毫米冷轧板喷塑
	1
	台
	
	
	

	2
	智能灭火控制系统(含火灾探测及控制装置管理软件
	户外专用于电动车棚灭火控制，分区采集和控制火灾，含声光报警和故障检测，支持不低于4G传输，可接入摄像头存储和传输，内置声音模块，网关等，防水放漏电处理
	1
	套
	
	
	

	3
	智能管理平台
	定制开发用于电动车棚远程监控，专门采集电动自行车棚灭火系统运行数据、视频，远程监控，远程启动灭火系统，管理语音系统，支持接入市政府一网统管平台，支持手机端管理
2.手机端可控制灭火系统，查看灭火系统数据
	1
	套
	
	
	

	4
	智能红外枪机
	三波段红外热释电传感器、可视化AI智能检测一体的复合高性能火焰探测器
	2
	个
	
	
	

	5
	细水雾喷头
	304不锈钢，多孔，细水雾喷洒，能够充分发泡，专门针对电动车棚场景研发的喷头
	14
	个
	
	
	

	6
	消防用压接式涂覆碳钢管材、管件
	防腐碳钢管，含各种转接头，通过消防认证，防锈，耐压
	30
	米
	
	
	

	7
	1寸不锈钢波纹管
	1寸不锈钢波纹管，含保温，长度>=1米
	1
	根
	
	
	

	8
	1.2寸不锈钢波纹管
	1.2寸不锈钢波纹管，含保温，长度>=1米
	1
	根
	
	
	

	9
	感温探测线
	70°温度探测，每根>=15米，专业改造回路电路，适合电动车火灾探测
	2
	根
	
	
	

	10
	区域控制分配阀
	常闭式电磁阀，防火，耐冻
	2
	个
	
	
	

	11
	PE材质固定水箱
	环保塑料：圆桶型，含水阀，容量不少于1吨
	1
	个 
	
	
	

	12
	固定支架
	角铁根据现场情况定制
	9
	个
	
	
	

	13
	电控柜
	不锈钢材质，内置漏电保护开关，超载或者漏电自动关闭
	1
	个
	
	
	

	14
	泡沫液
	水成膜泡沫原液，单套灭火系统填装不少于20升，环保型
	20
	升
	
	
	

	15
	安装辅材
	线材、管夹、管材、卡箍、保温材料、密封材料、分区牌等
	1
	批
	
	
	

	16
	控制箱电源线
	2.5平方bv线
	30
	米
	
	
	

	17
	4芯信号连接线
	4*1rvv线
	30
	米
	
	
	

	18
	网线
	超五类
	30
	米
	
	
	

	19
	安装调试
	调试软件、调试平台接入、调试灭火系统正常工作，调试分区，测试灭火系统压力，测试泄露等
	1
	项
	
	
	

	20
	小计
	
	
	
	
	
	

	21
	二.   钢结构车棚及充电设备
	
	
	
	
	
	

	22
	7字钢结构车棚
	车棚宽2.5米，长11米， 高度立柱2.3米，屋檐2.6米
	27.5
	平方
	
	
	

	23
	立柱底座
	水泥基坑60*80*60
	3
	块
	
	
	

	24
	智能充电装主机
	1拖10
	1
	套
	
	
	

	25
	防尘罩
	
	10
	个
	
	
	

	26
	调试辅材+Z型防雨棚顶
	
	1
	项
	
	
	

	27
	小计
	
	
	
	
	
	

	28
	合计
	
	
	
	
	
	









五、投标文件的密封与递交
1. 投标文件一式一份，须用信封或文件袋密封。
2. 密封袋的封口处应加盖投标单位公章。
3. 密封袋的封面应清晰注明：
项目名称：电动自行车车棚改造及智能泡沫水喷淋灭火系统采购及安装项目
投标人名称：
投标人地址：
联系电话：
4. 逾期送达或未按本要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。
六、评标与定标
1. 评标方法： 最低评标价法。
2. 评标程序：学校招标小组将对资格性、符合性审查合格的投标文件进行评审。
3. 成交标准： 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按照经评审的投标报
价从低到高的顺序，确定排名第一的投标人为成交候选供应商。若出现相同最低
报价，则由招标小组通过集体评议方式确定。
七、付款方式
竣工验收后付合同款的100%。竣工验收起，质保期2年。
八、风险提示
供应商应充分考虑市场风险和政策变化等因素，报价一经确认，在合同执行
期间将不予调整。学校不再支付报价之外的任何费用。






第三章 项目需求与服务要求
一、项目概况
本项目为地面电动自行车棚改造及配置智能泡沫水喷淋灭火系统。系统包含钢结构车棚主体
、 智能充电桩、泡沫灭火主机、智能控制系统、云平台及所有相关管材、喷头、辅材等，实现
指定区域的消防安全防护。
二、服务内容
1. 负责全套系统的设备材料供应、运输、安装、调试，直至系统正常运行。
2. 提供 2 年质保期内的免费维保服务，接到报修通知后 4小时内响应，24 小时
内处置（不可抗力因素除外）。
3. 提供 2 年系统物联网卡流量费用（10G/月）。
4. 质保期后终身提供有偿保修服务。
三、质量保证
1. 本项目所供货物及安装工程质保期为 2 年，自系统最终验收合格之日起计算。
2. 质保期内，所有非人为因素造成的设备、材料及工程质量问题，中标人负责
免费维修或更换。
3. 系统验收应符合国家现行相关消防技术标准、规范以及招标文件约定的技术
要求。




第四章 合同主要条款
（本部分为合同草案，最终以双方签订的正式合同为准）
一、合同标的
电动自行车车棚改造及智能泡沫水喷淋灭火系统采购及安装。
二、合同工期
合同签订后在 15 个工作日内供货，并制作安装完毕。
三、付款方式
竣工验收后付合同款的100%。
四、质量保证与售后服务
1. 质保期：2 年。
2. 质保期内免费维修或更换非人为损坏的设备。
3. 包含 2年物联网卡流量费（10G/月）。
五、违约责任
任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。



南京市锁金村第一小学
2026 年7月20     日

